{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["项目概算报价清单表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目概算报价清单表","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[53,0,53,6],[54,0,54,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目报价清单表"]
["工程名称：省医总院、分院消防设备"]
["序号","项目名称","计量单位","工程数量","金额（元）",null,"备注"]
[{"$nulls":4},"材料单价","合价"]
["一","火灾自动报警主机"]
[1,"JB-QG-GST5000H火灾报警控制器/消防联动控制器(2420点)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"GST-LD-KZ08H直接控制盘","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[3,"GST-LD-SD128H总线制操作盘","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[4,"GST-TS9000消防电话","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[5,"GST-LD-D06H智能电源盘（立柜用）","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[6,"GST-XG9000S消防应急广播","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"GST-GF500WA广播功率放大器","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[8,"JB-QG-GST5000H火灾报警控制器/消防联动控制器(1936点)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[9,"GST-LD-SD128H总线制操作盘","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[10,"GST-LD-KZ08H直接控制盘","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[11,"GST-TS9000消防电话","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[12,"GST-LD-D06H智能电源盘（立柜用）","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[13,"GST-XG9000S消防应急广播","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[14,"GST-GF500WA广播功率放大器","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[15,"JB-QG-GST5000H火灾报警控制器/消防联动控制器(2662点)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[16,"GST-LD-SD128H总线制操作盘","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[17,"GST-LD-KZ08H直接控制盘","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[18,"GST-TS9000消防电话","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[19,"GST-LD-D06H智能电源盘（立柜用）","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[20,"GST-XG9000S消防应急广播","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[21,"GST-GF500WA广播功率放大器","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[22,"LD-1001A5立式控制柜","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[23,"GST-GF500WA广播功率放大器","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
["二","送风机、排烟机"]
[1,"送风、排烟共用控制柜（1控5、正泰电器、45KW）","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[2,"送风控制柜（1控3、正泰电器、30KW）","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"排烟风机控制柜（正泰电器、30KW）","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"排烟风机控制柜（正泰电器、30KW）","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[5,"送风机控制柜（1控3、正泰电器、60KW）","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[6,"排烟风机控制柜1个（1控2、正泰电器、55KW）","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"排烟风机控制柜（1控5、60KW）","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[8,"排烟风机控制柜（1控7、60KW）","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[9,"排烟风机控制柜（1控2、55KW）","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[10,"风机双电源切换控制柜（100KW）","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
["三","消防水泵"]
[1,"100DL72-20*3\n[流量(M)：72 扬程(M)：60 功率(KW)：22]","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[2,"100DL108-20*3\n[流量(M)：100 扬程(M)：60 功率(KW)：30]","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[3,"XBD8/18-CDL\n[流量(M)：18 扬程(M)：84 功率(KW)：5.5]","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[4,"22KW控制柜 IP55 功率(KW)：22","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[5,"30KW控制柜 IP55 功率(KW)：30","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[6,"DN150湿式报警阀","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
["四","气体灭火系统"]
[1,"七氟丙烷充气","公斤",{"v":260,"d":"260.00"}]
["五","安全防护、文明施工等相关措施费"]
[1,"相关措施费","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
["六","费用合计"]
["七","税金"]
["八","总计（含税总价）"]
["                                                    "]